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ESERCITAZIONE N°9
GUIDA ALLA CREAZIONE DI UNA RETE L.A.N. (Local Area Network) TRA DIVERSI PC

DI COSA ABBIAMO BISOGNO:

Per prima cosa ci occuperemo di descrivere ciò che servirà ai fini dell’esercitazione.

1. Cavo di rete

2. Pinza a crimpare

3. PC

4. Connettori RJ45

5. Sistema operativo WINDOWS XP (Professional/Home Edition)

CENNI SUGLI STRUMENTI UTILIZZATI E PROCEDURA DI CREAZIONE HARDWARE

Cavi di rete:

I cavi usati nelle reti possono essere di vario tipo: 

· Thinnet coassiale: 
diametro un quarto di pollice, massima lunghezza 182 metri, cavo standard RG58/U (anima rame pieno), RG58A/U (anima multifili intrecciati), RG58C/U (specifiche militari). 

· Thicknet coassiale: 
diametro mezzo pollice, massima lunghezza 500 metri. 

· UTP (Unshielded Twisted Pair): 
cavo con coppie avvolte non schermato (non protetto da interferenze elettromagnetiche), massima lunghezza 100 metri. 

· STP (Shilded Twisted Pair): 
simile ad UTP con schermatura in calza metallica. 

· Fibra Ottica: 
coppia di fili di vetro che trasportano segnali luminosi, uno é il canale di trasmissione e l'altro quello di ricezione, lunghezza massima chilometri. 

I cavi UTP, STP, possono essere di diverse categorie: 

· categoria 1 - due coppie per solo uso telefonico. 

· categoria 2 - massima frequenza 4 Mbits/sec. (cavi telefonici) 

· categoria 3 - max. freq. 16 Mbits/sec. (Ethernet 10baseT) 

· categoria 4 - max. freq. 20 Mbits/sec. (Ethernet 10baseT, TokenRing) 

categoria 5 - max. freq. 100 Mbits/sec. (Ethernet 100baseT, 10baseT)

Pinza a crimpare:
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Connettori RJ45:
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Collegamento diretto (Standard EIA568A):
1. La maggior parte delle pinze a crimpare ha due coppie di lame, una coppia, da un lato, per spellare i fili e l'altra coppia, dall'altro lato, per tagliare i fili. Se la pinza non vi permette di tagliare la guaina del cavo dovete usare una lametta ed incidere con questa la guaina stessa, togliendone un pezzo della lunghezza di circa tre centimetri. Fate molta attenzione a non tagliare o incidere l'isolamento dei fili dentro la guaina, la maggior parte delle guaine appena incise si spezzano se piegate o tirate. 

2. Quando avete rimosso la guaina, avrete quattro coppie di file avvolti tra di loro a due a due e di colore diverso. Svolgete le coppie di fili in modo da avere otto fili separati, ma fate attenzione a distinguerli nel caso non avessero colori diversi (in alcuni cavi i fili bianco/colore sono tutti bianchi). 

Aprite a ventaglio i fili nell'ordine in cui dovrete crimparli da sinistra a destra. La configurazione del cavo la potete vedere in Tabella

	Come configurare un cavo tipo Diretto

	Connettore 1
	Connettore 2

	Bianco/Verde
	Bianco/Verde

	Verde
	Verde

	Bianco/Arancio
	Bianco/Arancio

	Blu
	Blu

	Bianco/Blu
	Bianco/Blu

	Arancio
	Arancio

	Bianco/Marrone
	Bianco/Marrone

	Marrone
	Marrone

	Se i colori del cavo sono diversi basta mantenere le corrispondenze giuste.
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	Nelle figure a sinistra vedete come devono essere configurati entrambi i connettori del cavo diretto T568A. Tenendo il connettore nella posizione indicata e con i fili che entrano dal basso, l'aletta si trova dietro. 



	


3. Tenere i fili stretti tra due dita ed appiattirli in modo che stiano ben affiancati tra di loro, lisciateli bene, togliendo le leggere curvature dovute al precedente avvolgimento tra i fili, stirandoli con le dita. Attenzione che non si spostino dall'ordine in cui devono stare. 

4. Continuando a tenerli stretti tagliate con la pinza la parte eccedente i due centimetri in modo da averli tutti della stessa lunghezza. 

5. Inserire i fili nel connettore RJ45 tenendoli sempre allineati stretti tra le dita. Il connettore deve avere la linguetta in basso, non in vista. La guaina isolante deve arrivare giusto vicino al bordo del connettore. 

6. Guardando sul lato del connettore trasparente, verificate che i fili siano giunti sino in fondo. Quindi inserite il connettore nella pinza a crimpare e, stringendo la pinza con due mani, crimpate il connettore in modo da fermare i fili. La pinza non dovrebbe aprirsi se non si é giunti fino in fondo. 

7. Ora ripetete esattamente i vari passaggi visti sopra nei punti da 1 a 7 per crimpare il cavo dall'altro lato. 

Ecco il risultato finale
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  Collegamento incrociato (Standard EIA568B):
Il cavo incrociato (crossover) si deve usare quando si devono connettere, direttamente tra loro, due macchine senza usare un hub, uno switch o un router. Su uno dei connettori del cavo si devono posizionare i fili nello stesso identico modo appena visto sopra nei punti da 1 a 7 (vedi Tabella 2 e Figura B). 
Nel secondo connettore i fili devono essere posizionati in modo diverso da quello visto sopra invertendo tra loro le coppie 2 e 3 (vedi Tabella 2). La procedura é la stessa e la cura nel posizionare i fili deve essere sempre attenta. 

 

	Come configurare un cavo tipo Incrociato (Crossover).

	Connettore 1
	Connettore 2

	Bianco/verde
	Bianco/Arancio

	verde
	Arancio

	Bianco/Arancio
	Bianco/verde

	Blu
	Blu

	Bianco/Blu
	Bianco/Blu

	Arancio
	verde

	Bianco/Marrone
	Bianco/Marrone

	Marrone
	Marrone

	Se i colori del cavo sono diversi basta mantenere le corrispondenze giuste. Come si vede il connettore 1 é uguale a quello del cavo Diretto mentre il connettore 2 é diverso. 
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	Nelle figure vedete come devono essere configurati entrambi i connettori del cavo incrociato T568B (crossover). Tenendo il connettore nella posizione indicata e con i fili che entrano dal basso, l'aletta si trova dietro. 



	


PROCEDURA DI CREAZIONE SOFTWARE:

Prima di tutto bisogna accedere nella sezione RISORSE DI RETE dal bottone di avvio o dalle RISORSE DEL COMPUTER.

Passo 1:
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	Nella colonna laterale nelle Operazioni di rete fare clic su “Installa una rete domestica o una piccola rete aziendale”


Passo 2:
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Alla visualizzazione di questa finestra premere il tasto “Avanti >”

Passo 3:
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Anche in questo caso premere il tasto “Avanti >”

Passo 4:
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Adesso selezionare “Ignora hardware di rete disconnesso” e premere il tasto “Avanti >”

Passo 5:
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Adesso selezionare l’opzione “Altro” perché la connessione che vogliamo realizzare è una connessione tra diversi PC senza l’utilizzo di Router o Switch (o Gateway). Premere il tasto “Avanti >”

Passo 6:
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A questo punto selezionare l’opzione “Questo computer appartiene a una rete che non dispone di una connessione Internet”. Premere il tasto “Avanti >”.

Passo 7:

Nelle due finestre successive vi verranno chiesti una breve descrizione del computer ed il suo nome (che compare automaticamente) e il nome da assegnare alla rete (default: MSHOME).

Passo 8: 

Vi verrà chiesto di scegliere se attivare o no la condivisione di file e di stampanti (consentire: scelta consigliata). Successivamente vi verrà proposto uno schema riassuntivo delle caratteristiche della rete.

Passo9: 

L’operazione richiede alcuni istanti, quindi attendere. Alla fine dell’installazione è consigliabile terminare il processo senza creare il disco della creazione della rete. Il computer necessita di essere riavviato per rendere effettive le modifiche apportate.

Passo conclusivo:

Accedere alle Risorse di rete e verificare che l’installazione della rete è avvenuta con successo.

Attenzione: questa operazione deve essere eseguita su tutti i computer che si vogliono connettere alla rete LAN.

Conclusioni: Siamo riusciti a creare una rete LAN senza l’utilizzo di un Router o Switch.

Andrea di Maria
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